




 Socket V2

















****





**Ligne de fuite minimale à respecter :**


**Cartes imprimées IIIa**

**0.005mm/V pour + 1kV**

**460v**

****

****

****